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Standortdatenblatt Transformatorenstation
Umweltschutzgesetzes (USG) vom 29. Mai 2008, LGBl. 2008 Nr. 199 
Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) vom 9. Dezember 2008, LGBl. 2008 Nr. 325
Ein Standortdatenblatt ist im Original dem Amt für Umweltschutz einzureichen, wenn eine ortsfeste Anlage neu errichtet, an einen anderen Standort verlegt wird, am bestehenden Standort ersetzt oder geändert wird (Art. 33 USG). 

	Aktenzeichen* 
Dokumenten ID*	(*Amt für Umweltschutz)
	833.5 / 2024-16494 





	Anlageninhaber (Eigentümer)
	[bookmark: AdresseEigentümer]Liechtensteinische Kraftwerke
Im alten Riet 17
9494 Schaan

	Anlagebezeichnung
	[bookmark: Anlagenbezeichnung]Transformatorenstation (TR) ...

	Standort der Anlage (Adresse oder Parzelle)
	[bookmark: Standort]...

	Koordinaten der Anlage
	[bookmark: Koordinaten]  27... /  12...



[bookmark: Anlage_unverändert]|_|	Anlage unverändert (bestehend, nur neu berechnet)
[bookmark: Anlage_verändert][bookmark: Anlage_verlegt][bookmark: Anlage_neu]|_|	Anlage verändert (bestehender Standort)	|_|	Anlage verlegt (neuer Standort)	|_|	Anlage neu erstellt

	Angaben zum Standort und Umfeld der Anlage:
	Der TR ist ...



Aktuelle und geplante technische und betriebliche Daten der Anlage:
	Angaben zu den Transformatoren

		Anzahl
	[bookmark: Anzahl_I]|_| 1 Stk.
	[bookmark: Anzahl_II]|_| 2 Stk.
	[bookmark: Anzahl_mehr][bookmark: AnzahlStk]|_| ... Stk.

		Nennleistung
	[bookmark: Nennleistung_I]... kVA
	[bookmark: Nennleistung_II]... kVA
	[bookmark: Nennleistung_III]... kVA

		Nennstrom
	[bookmark: Nennstrom_I]... A
	[bookmark: Nennstrom_II]... A
	[bookmark: Nennstrom_III]... A

		Typ
	[bookmark: Öltransformator][bookmark: Trockentransformator]|X| Öltransformator(en) 	|_| Trockentransformator(en)

	
	

	Aktueller massgebender Betriebszustand 
(15 Min. Wert / Schätzung bei neuen Anlagen)
	[bookmark: AktuellerBetrieb]... A

	Geplanter Betriebszustand (24h Lastfluss in A) 
	[bookmark: Betriebsstrom_Nenn][bookmark: Betriebsstrom_var][bookmark: Betriebsstrom]|X| Nennstrom	|_| ... A (OMEN < AGW oder Nennlast)

	Laststrom bei 1.5-fachem AGW 
	[bookmark: Laststrom_Nenn][bookmark: Laststrom_var][bookmark: Laststrom]|X| 1.5 × Nennstrom 	|_| ... A (OMEN < 1.5-facher AGW)



Möglichkeit zur vereinfachten Beurteilung:
Datentabelle des Eidgenössischen Starkstrominspektorats (ESTI) zur vereinfachten Beurteilung (Quelle: Eidgenössisches Starkstrominspektorat):
[image: ]
	Minimale Entfernung zum nächsten Ort mit empfindlicher Nutzung zur vereinfachten Beurteilung gemäss Datentabelle der ESTI
	

	
	[bookmark: Minimale_Entfernung]... m

	
	





Beurteilung des Immissionsgrenzwerts (<100T) an den für Menschen zugänglichen Orten:
	[bookmark: IGW_ok]|X|
	Im Aussenbereich der Anlage wird der Immissionsgrenzwert (IGW) eingehalten. Dies zeigt bereits die vereinfachte Beurteilung anhand der Datentabelle der ESTI.

	[bookmark: IGW_var]|_|
	Zur Ermittlung des Immissionsgrenzwerts wurde eine Detailberechnung mittels Software durchgeführt.

	Angaben zum für Menschen zugänglichen Ort, an dem die Strahlung am stärksten ist:

	[bookmark: Angaben_OK]...



Beurteilung des Anlagegrenzwerts (<1T) an den Orten mit empfindlicher Nutzung:
	[bookmark: AGW_ok]|X|
	Der Anlagegrenzwert (AGW) wird eingehalten. Dies zeigt bereits die vereinfachte Beurteilung anhand der Datentabelle der ESTI.

	[bookmark: AGW_var]|_|
	Zur Ermittlung des Anlagegrenzwertes wurde eine Detailberechnung mittels Software durchgeführt.

	Angaben zu den drei Orten mit empfindlicher Nutzung, an denen die Strahlung am stärksten ist (inkl. Distanz):

	a)
	[bookmark: OMEN_a]...

	b)
	[bookmark: OMEN_b]...

	c)
	[bookmark: OMEN_c]...





[bookmark: Anlageninhaber]Bemerkungen des Anlageninhabers (Liechtensteinische Kraftwerke):
	[bookmark: Bemerkungen_Inhaber]...








	
	
	
	[bookmark: Unternehmen]Liechtensteinische Kraftwerke

	[bookmark: Ort]Ort,
	29.07.2026
	
	

	
	
	
	[bookmark: Unterzeichner_I]Name

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	[bookmark: Unterzeichner_II]Name








Beigefügte Dokumente:
	[bookmark: Disposition]|X|
	Disposition und ggf. Baupläne

	[bookmark: Situation]|X|
	[bookmark: Situation_Massstab]Situationsplan 1:500

	[bookmark: Detailberechnung]|_|
	Detailberechnungen mittels Software
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Fur Trockentransformatoren sind die Werte um 20% zu vergréssern
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